
《信息技术 智能媒体编码 第 8 部分：公共安全音视频（第1号修改单）》

（T/AI 109.8—2025）
一、正文修改
1．将引言中“支持数据安全保护，加强了对国密算法的支持，完善了安全参数集，增添了摘要、签名算法的标识等内容，并对密钥及数字证书相关信息的携带做了规范，支持视频数据加密、认证功能并做多方面性能优化。”修改为：

“支持数据安全保护，继承了GB/T 25724-2017中规定的视频编码、签名数据的封装，加强了对国密算法的支持，完善了安全参数集，增添了摘要、签名算法的标识等内容，并对密钥及数字证书相关信息的携带做了规范，支持视频数据加密、认证功能并做多方面性能优化。”
2．将3.1.124节中“注：知识图像的编码片NAL单元类型为12、17或18，知识图像关联隐私编码片。”修改为：

“注：知识图像的编码片NAL单元类型为12、17或18。”

3．在6.1节起始位置增加描述：“视频编码、签名数据的封装符合GB/T 25724-2017要求。”

4．将6.1.19.5节中“其中，analysis_id 为 0x01 至 0x0C 对应的analysis_data语法应符合T/BAX 0007-2025中5.3.5.2至5.2.5.13描述。”修改为：

“其中，analysis_id 为 0x01 至 0x0C 对应的analysis_data语法应符合T/BAX 0007-2025中5.3.5.2至5.3.5.13描述。”

5．将6.2.9节中图像编码方式语义描述“其中NAL单元类型为0、2和12对应的图像头的picture_coding_type值应为‘01’，”修改为：

“其中NAL单元类型为0、2、12、17和18对应的图像头的picture_coding_type值应为‘01’，”

6．将8.3.2节中“解码图像缓冲区中LayerId等于curLayerId的显示图像或显示知识图像的显示顺序索引值与当前图像的显示顺序索引值的差值的绝对值应小于128；”项修改为：

“解码图像缓冲区中LayerId等于curLayerId的显示图像的显示顺序索引值与当前图像的显示顺序索引值的差值的绝对值应小于128；”

