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[bookmark: _Toc238125510][bookmark: BKQY]		前  言
本文件按照GB/T 1.1—2020《标准化工作导则  第1部分：标准化文件的结构和起草规则》的规定起草。
本文件是T/AI 109《信息技术 智能媒体编码》的第11部分。T/AI 109已经发布了如下部分。
——第1部分：系统；
——第2部分：视频；
——第3部分：沉浸式音频；
——第4部分：符合性测试；
——第6部分：智能媒体格式；
——第7部分：音频封装与传输；
——第8部分：公共安全音视频；
——第10部分：实时通信语音编码；
——第11部分：图片文件格式。
本文件由数字音视频编解码技术标准工作组提出。
本文件由中关村视听产业技术创新联盟归口。
本部分起草单位：马栏山音视频实验室、中兴通讯股份有限公司、上海交通大学、腾讯科技有限公司、北京工业大学。
T/AI 109.11—202X
本部分主要起草人： 胡颖、黄成、徐异凌、朱文婕、牟伦田、马学睿、肖婴然、谢绍伟、白雅贤、李一鸣、唐敏豪、许晓中。
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[bookmark: _Toc238125511][bookmark: BKYY]引  言
T/AI 109 《信息技术 智能媒体编码》旨在确立智能媒体压缩的方法，拟由十一个部分构成。
——第1部分：系统。目的在于确立沉浸媒体虚拟现实数据的系统信令；
——第2部分：视频。目的在于确立智能媒体高效视频压缩方法的解码过程；
——第3部分：沉浸式音频。目的在于确立适用沉浸式音频高效压缩方法的解码过程；
——第4部分：符合性测试。目的在于确立测试验证编码位流和解码器是否满足T/AI 109所规定的要求；
——第5部分：参考软件。目的在于确立对智能媒体高效视频压缩方法和沉浸式音频高效压缩方法的参考实现；
——第6部分：智能媒体格式。目的在于确立异构网络中智能媒体编码数据的存储格式和传输信令；
——第7部分：音频封装与传输。目的在于确立异构网络中的沉浸式音频数据提供封装和传输；
——第8部分：公共安全音视频。目的在于规定安防音视频智能编解码的视频编码位流的结构、语法和语义、视频解析过程和视频解码过程的技术要求。
——第10部分：实时通信语音编码。目的在于确立面向下一代实时语音通信的解码过程；
——第11部分：图片文件格式。目的在于确立基于智能媒体编码压缩数据的图片文件封装格式。
本文件的发布机构提请注意，声明符合本文件时，可能涉及如下几项与数字音视频编解码技术相关的专利的使用。专利申请号及名称如下：
	序号
	专利申请号
	专利名称
	专利申请人/专利权人
	标准条款涉及专利的（章、条编号）

	1
	
	
	
	

	2
	
	
	
	


本文件的发布机构对上述专利的真实性、有效性和范围无任何立场。
上述专利持有人已向本文件的发布机构保证，愿意同任何申请人在合理且无歧视的条款和条件下，就专利授权许可进行谈判。上述专利持有人的声明已在本文件的发布机构备案，相关信息可以通过以下联系方式获得：
联 系 人：黄铁军（数字音视频编解码技术标准工作组秘书长）
通讯地址：北京大学理科2号楼2641室
邮政编码：100871
电子邮件：tjhuang@pku.edu.cn
电话：+8610-62756172
传真：+8610-62751638
网址：http://www.avs.org.cn
请注意除上述专利外，本文件的某些内容仍可能涉及专利。本文件的发布机构不承担识别这些专利的责任。
T/AI 109.11—202X

[bookmark: _Toc170119397][bookmark: _Toc181874479][bookmark: _Toc176373416][bookmark: _Toc238125512]信息技术 智能媒体编码 第11部分：图片文件格式
[bookmark: _Toc238125513]范围
本文件规定了符合T/AI 109.2智能媒体编码视频数据的图片文件封装格式。
本文件适用于智能媒体编码系统中的图片拍摄、图片编辑、图片传输、图片呈现等应用。
[bookmark: _Toc445937940][bookmark: _Toc94021493][bookmark: _Toc1738584][bookmark: _Toc516757254][bookmark: _Toc171610023][bookmark: _Toc90915668][bookmark: _Toc516760325][bookmark: _Toc238125514]规范性引用文件
下列文件中的内容通过文中的规范性引用而构成本文件必不可少的条款。其中，注日期的引用文件，仅该日期对应的版本适用于本文件；不注日期的引用文件，其最新版本（包括所有的修改单）适用于本文件。
T/AI 109.2-2021 信息技术 智能媒体编码 第2部分：视频
T/AI 109.6 信息技术 智能媒体编码 第6部分：智能媒体格式（视频）
ISO/IEC 14496-12:2022 信息技术 音视频对象的编码 第12部分：ISO基本媒体文件格式 (Information technology – Coding of audio-visual objects – Part 12: ISO base media file format)
ISO/IEC 23008-12 信息技术 MPEG系统技术 第12部分： 图片文件格式 (Information technology — MPEG systems technologies — Part 12: Image File Format)
IETF RFC 6381 "Bucket"媒体类型'Codecs'和'Profiles'参数 (The 'Codecs' and 'Profiles' Parameters for "Bucket" Media Types)
[bookmark: _Toc181874482][bookmark: _Toc181874483][bookmark: _Toc90915669][bookmark: _Toc1738585][bookmark: _Toc94021494][bookmark: _Toc171610024][bookmark: _Toc516760326][bookmark: _Toc516757255][bookmark: _Toc238125515]术语和定义
[bookmark: _Toc93477527][bookmark: _Toc93476052][bookmark: _Toc93371520][bookmark: _Ref93464505][bookmark: _Toc56097165][bookmark: _Toc56133119][bookmark: _Toc56097975][bookmark: _Toc56096654]下列术语和定义适用于本文件。
[bookmark: _Toc405019076][bookmark: _Toc331061373][bookmark: _Toc425517559][bookmark: _Toc331061370][bookmark: _Toc406660505][bookmark: _Toc401268711][bookmark: _Toc375086048][bookmark: _Toc372361098][bookmark: _Toc421751343][bookmark: _Toc406660507][bookmark: _Toc405019073][bookmark: _Toc339018257][bookmark: _Toc401268708][bookmark: _Toc405020324][bookmark: _Toc375086054][bookmark: _Toc406660508][bookmark: _Toc421751344][bookmark: _Toc331616809][bookmark: _Toc331616821][bookmark: _Toc405020321][bookmark: _Toc406660504][bookmark: _Toc403941019][bookmark: _Toc339018262][bookmark: _Toc331061362][bookmark: _Toc375086378][bookmark: _Toc331271246][bookmark: _Toc331061363][bookmark: _Toc331616808][bookmark: _Toc405020320][bookmark: _Toc331061360][bookmark: _Toc405020323][bookmark: _Toc405020454][bookmark: _Toc331271250][bookmark: _Toc331061367][bookmark: _Toc403941018][bookmark: _Toc401355086][bookmark: _Toc331061361][bookmark: _Toc405019072][bookmark: _Toc331061372][bookmark: _Toc375086372][bookmark: _Toc331061358][bookmark: _Toc339018258][bookmark: _Toc375086380][bookmark: _Toc375086050][bookmark: _Toc388887744][bookmark: _Toc401355087][bookmark: _Toc339018260][bookmark: _Toc331271248][bookmark: _Toc331271251][bookmark: _Toc331271263][bookmark: _Toc331616807][bookmark: _Toc339018255][bookmark: _Toc339018261][bookmark: _Toc405019077][bookmark: _Toc401268709][bookmark: _Toc331271262][bookmark: _Toc405020453][bookmark: _Toc339018256][bookmark: _Toc375086056][bookmark: _Toc414488489][bookmark: _Toc331271249][bookmark: _Toc403941020][bookmark: _Toc388887742][bookmark: _Toc331616819][bookmark: _Toc405020450][bookmark: _Toc331271264][bookmark: _Toc403941016][bookmark: _Toc388887745][bookmark: _Toc405020325][bookmark: _Toc331616810][bookmark: _Toc403941015][bookmark: _Toc331616820][bookmark: _Toc405020451][bookmark: _Toc331271261][bookmark: _Toc331616822][bookmark: _Toc405019075][bookmark: _Toc339018259][bookmark: _Toc405020455][bookmark: _Toc331616814][bookmark: _Toc401268712][bookmark: _Toc401355084][bookmark: _Toc331616805][bookmark: _Toc331271255][bookmark: _Toc388887741][bookmark: _Toc331061371][bookmark: _Toc401355083][bookmark: _Toc375086374][bookmark: _Toc94021495][bookmark: _Toc516760327][bookmark: _Toc1738586][bookmark: _Toc516757256][bookmark: _Toc90915670]
[bookmark: _Toc95215269][bookmark: _Toc93435638][bookmark: _Toc94276392][bookmark: _Toc94277060][bookmark: _Toc91164986][bookmark: _Toc95164968][bookmark: _Toc94103574][bookmark: _Toc91669126][bookmark: _Toc94208023]图片 image
由一行或多行包含不同颜色成分的像素构成的图像，可以表示为一个图片项或一个样本。

数据项 item
ISO/IEC 14496-12:2022中定义的，用于封装非时序媒体数据的容器结构。

图片项 image item
包含图片数据的数据项。

保留 reserved
在本文件中暂时未被使用的字段，可能在将来的标准扩展中被用到。

轨道 track
文件中一系列相关样本的集合。
[bookmark: _Toc444884455][bookmark: _Toc444884401][bookmark: _Toc430614883][bookmark: _Toc425517549][bookmark: _Toc471909984][bookmark: _Toc430614871][bookmark: _Toc430357984][bookmark: _Toc430377275][bookmark: _Toc468370795][bookmark: _Toc414488480][bookmark: _Toc473133269][bookmark: _Toc421751329][bookmark: _Toc468370783][bookmark: _Toc430712508][bookmark: _Toc430358232][bookmark: _Toc414488476][bookmark: _Toc455587256][bookmark: _Toc425517545][bookmark: _Toc430358236][bookmark: _Toc444884443][bookmark: _Toc473133274][bookmark: _Toc471909982][bookmark: _Toc473133272][bookmark: _Toc471909987][bookmark: _Toc471909985][bookmark: _Toc455587268][bookmark: _Toc444884389][bookmark: _Toc430377271][bookmark: _Toc430712496][bookmark: _Toc430357988][bookmark: _Toc445937943][bookmark: _Toc473133271][bookmark: _Toc473133273][bookmark: _Toc471909986][bookmark: _Toc445937955][bookmark: _Toc421751333][bookmark: _Toc56097222][bookmark: _Toc56096711][bookmark: _Toc93477642][bookmark: _Toc56097223][bookmark: _Toc56133176][bookmark: _Toc56098033][bookmark: _Toc169771971][bookmark: _Toc93476167][bookmark: _Toc93371635][bookmark: _Toc199303751][bookmark: _Toc56098032][bookmark: _Toc169771970][bookmark: _Toc56133177][bookmark: _Toc56096712][bookmark: _Toc148802378][bookmark: _Toc148802377]
样本 sample
在视频轨道中，一个样本是一幅单独的图像。

alpha通道 alpha channel
一种与颜色通道关联的数据通道，用于表示像素的不透明度，并在图像合成过程中控制其可见性及颜色混合权重。
[bookmark: _Toc171610025][bookmark: _Toc238125516]缩略语
[bookmark: _Toc516757257][bookmark: _Toc1738587][bookmark: _Toc243972485][bookmark: _Toc516760328][bookmark: _Toc370290505][bookmark: _Toc90915671]下列缩略语适用于本文件。
	AVS
	音视频编解码标准
	(Audio and Video coding Standard)

	AVS3
	第三代音视频编解码标准
	(the third generation AVS standard)

	ISOBMFF
	ISO基本媒体文件格式
	(ISO Base Media File Format)

	MIME
	多用途互联网邮件扩展类型
	(Multipurpose Internet Mail Extensions)


[bookmark: _Toc491381356][bookmark: _Toc95754490][bookmark: _Toc491381355][bookmark: _Toc372361107][bookmark: _Toc491469365][bookmark: _Toc491381357][bookmark: _Toc372361105][bookmark: _Toc491469364][bookmark: _Toc484787405][bookmark: _Toc484786403][bookmark: _Toc372361106][bookmark: _Toc484786834][bookmark: _Toc517255723][bookmark: _Toc372361110][bookmark: _Toc484787406][bookmark: _Toc491469366][bookmark: _Toc484786404][bookmark: _Toc95754489][bookmark: _Toc372361109][bookmark: _Toc484787404][bookmark: _Toc500336927][bookmark: _Toc224112098][bookmark: _Toc484786405][bookmark: _Toc484786835][bookmark: _Toc484786833][bookmark: _Toc171610026][bookmark: _Toc238125517]图片文件封装格式
概述
本文件定义了基于AVS3智能媒体编码的图片数据的文件格式，包括：AVS3静态图片文件格式、AVS3动态图片文件格式以及相应的元数据扩展。
静态图片文件封装格式
概述
[bookmark: _Hlk155967886]静态图片应以数据项的形式存储在文件中，遵循ISOBMFF中定义的数据项相关的数据盒结构。一个文件中可以包含一个或多个如下类型的图片项：
——主图图片项，包含主要呈现的图片数据；
——缩略图图片项，包含主图对应的缩略图的数据；
——透明通道图片项，包含主图对应的透明通道数据。
ISOBMFF文件约束
根据ISOBMFF的定义，静态图片文件中应包含一个位于文件层级的MetaBox ('meta')数据盒。同时，本文件还规范了应包含于上述MetaBox数据盒的其他数据盒。包含于文件层级的MetaBox数据盒应指定当前文件的首要数据项，该首要数据项应为一个图片项。在无特别的呈现指示信息时，首要数据项应被文件解析设备呈现。
上述文件层级的MetaBox数据盒，其对应的处理程序类型（handler_type）应为'pict'。
在本文件的规范中，ItemLocationBox数据盒中定义的三种数据项构造方式（通过文件内部偏移、通过ItemDataBox数据盒内部偏移、通过其余数据项内部偏移）均可以被使用，但可以通过标牌对其进行限制。数据项的存储位置应遵循ISOBMFF的定义，比如通过ItemLocationBox数据盒进行索引的数据项可以使用MediaDataBox ('mdat')数据盒作为统一的容器。
AVS3图片项
定义
一个AVS3图片项应包含T/AI 109.2-2021中规定的一个序列头、一个编码图像和一个序列结束码，且序列头中的字段，应满足如下约束：
——temporal_id_enable_flag字段应取值为0；
——library_picture_enable_flag字段应取值为0。
AVS3图片项的数据项类型应为'avs3'。
主图图片项
主图图片项为一个AVS3图片项，包含主要呈现的图片数据。主图图片项可使用ISO/IEC 14496-12中定义的'pitm'数据盒进行标识。一个AVS3图片文件中应包含且仅包含一个主图图片项。
缩略图图片项
缩略图图片项为一个AVS3图片项，包含主图对应的缩略图数据。一个AVS3图片文件中可以包含一个或多个缩略图图片项。当AVS3图片文件中存在缩略图图片项时，每个缩略图图片项应使用参考类型为'thmb'的数据项参考，从缩略图图片项参考关联至主图图片项。
透明通道图片项
透明通道图片项为一个AVS3图片项，包含主图对应的透明通道数据。一个AVS3图片文件中可以包含一个透明通道图片项。当AVS3图片文件中存在透明通道图片项时，该透明通道图片项应使用参考类型为'auxl'的数据项参考，从透明通道图片项参考关联至主图图片项。
当AVS3图片项为透明通道图片项时，若该图片项包含的序列头中chroma_format取值为01，则应忽略该图片项对应的编码位流中的色度信息，仅需处理亮度信息。
图片属性元数据
概述
图片属性元数据用于描述图片项的内容，或者用于控制图片的输出和呈现。包括ISOBMFF已经定义的相关图片属性，以及本文件定义的图片属性。
解码器配置属性
定义
数据盒类型：'av3c'
容器：ItemPropertyContainerBox
强制性：强制包含于'avs3'类型的图片项中
数量：一个
AVS3图片项应关联一个类型为'av3c'的数据项属性，该数据项属性中包含的AVS3解码器配置记录的具体语法和语义应参考T/AI 109.6中的定义。
AVS3图片项的'av3c'数据项属性，其essential字段应取值为1。
语法
aligned(8) class Avs3ConfigurationProperty extends ItemFullProperty('av3c', version = 0, flags = 0) {
	Avs3DecoderConfigurationRecord;
}
图片空间信息属性
定义
数据盒类型：'ispe'
容器：ItemPropertyContainerBox
强制性：强制包含于'avs3'类型的图片项中
数量：一个
图片空间信息属性ImageSpatialExtentsProperty用于指示图片项的宽度与高度信息。
语法
aligned(8) class ImageSpatialExtentsProperty extends ItemFullProperty('ispe', version = 0, flags = 0) {
	unsigned int(32) image_width;
	unsigned int(32) image_height;
}
语义
image_width指示图片项对应图片的宽度，以像素为单位。
image_height指示图片项对应图片的高度，以像素为单位。
图片颜色信息属性
定义
数据盒类型：'colr'
容器：ItemPropertyContainerBox
强制性：非强制
数量：0个或1个
图片颜色信息属性ColourInformationBox由ISO/IEC 14496-12定义，用于指示图片项的颜色空间相关信息。其语法与语义均遵循ISO/IEC 14496-12中定义的ColourInformationBox，且需满足如下约束：
——colour_primaries字段的取值应与图片项包含的AVS3视频编码位流中的colour_primaries字段取值相同；
——transfer_characteristics字段的取值应与图片项包含的AVS3视频编码位流中的transfer_characteristics字段取值相同；
——matrix_coefficients字段的取值应与图片项包含的AVS3视频编码位流中的matrix_coefficients字段取值相同。
图片创建时间属性
定义
数据盒类型：'crtt'
容器：ItemPropertyContainerBox
强制性：非强制
数量：0个或1个
图片创建时间属性CreationTimeProperty用于指示图片项对应图片的创建时间信息。
语法
aligned(8) class CreationTimeProperty extends ItemFullProperty('crtt', version = 0, flags = 0) {
	unsigned int(64)  creation_time;
}
语义
creation_time指示图片项对应图片的创建时间（该数值为从1904-1-1零点后经历的毫秒数）。
图片修改时间属性
定义
数据盒类型：'mdft'
容器：ItemPropertyContainerBox
强制性：非强制
数量：0个或1个
图片创建时间属性ModificationTimeProperty用于指示图片项对应图片的最近修改时间信息。
语法
aligned(8) class ModificationTimeProperty extends ItemFullProperty('mdft', version = 0, flags = 0) {
	unsigned int(64)  modification_time;
}
语义
modification_time指示图片项对应图片的最近修改时间（该数值为从1904-1-1零点后经历的毫秒数）。
像素宽高比属性
定义
像素宽高比属性PixelAspectRatioBox由ISO/IEC 14496-12定义，用于指示图片的像素宽高比。其语法与语义均遵循ISO/IEC 14496-12中定义的PixelAspectRatioBox，且需遵循AVS3序列头中aspect_ratio字段的约束，规则如下：
——若aspect_ratio字段取值为0001，则像素宽高比为1；
——若aspect_ratio字段取值为0010、0011、0100，该字段对应显示宽高比（DAR）的值，则
；
——其他情况下，像素宽高比默认为1。
当AVS3图片数据项不包含像素宽高比属性时，像素宽高比默认为1。
样本数据索引属性
定义
数据盒类型：'sdrp'
容器：ItemPropertyContainerBox
强制性：非强制
数量：0个，1个或多个
当一个图片项包含样本数据索引属性时，该图片项对应的媒体数据即为通过sampleDataReferenceProperty关联的媒体样本对应的媒体数据。
当sampleDataReferenceProperty中num_entry取值大于1时，该图片项对应的媒体数据由每个条目关联的样本数据按照条目顺序组合后获得。
语法
aligned(8) class sampleDataReferenceProperty extends ItemFullProperty('sdrp', version = 0, flags = 0) {
	unsigned int(32) ref_track_ID;
	unsigned int(16) num_entry;
	for(i=0; i< num_entry; i++){
		unsigned int(32) ref_sample_number[i];
		unsigned int(1) ref_data_offset_flag[i];
		unsigned int(1) ref_data_length_flag[i];
		bit(6) reserved;
		if(ref_data_offset_flag[i] == 1){
			unsigned int(32) ref_data_offset[i];
}
if(ref_data_length_flag[i] == 1){
			unsigned int(32) ref_data_length[i];
}
}
}
语义
ref_track_ID指示数据项关联的媒体样本所在的媒体轨道标识。
num_entry指示后续关联信息条目的数量。
ref_sample_number[i]指示关联的媒体样本的样本号。
ref_data_offset_flag[i]取值为1时，指示ref_data_offset[i]；取值为0时，不指示ref_data_offset[i]。
ref_data_length_flag[i]取值为1时，指示ref_data_length[i]；取值为0时，不指示ref_data_length[i]。
ref_data_offset[i]指示关联的媒体数据在相应媒体样本内的起始偏移值。当不指示ref_data_offset[i]时，ref_data_offset[i]默认取值为0。
ref_data_length[i]指示关联的媒体数据的大小，以字节为单位。当不指示ref_data_length[i]时，ref_data_length[i]默认取值为相应媒体样本的大小。
动态图片文件封装格式
概述
动态图片应以轨道的形式存储在文件中，遵循ISOBMFF中定义的轨道相关的数据盒结构。为区别于普通视频轨道，动态图片对应轨道的HandlerBox数据盒中的handler_type字段取值应为'pict'。一个文件中可以包含一个或多个如下类型的动态图片轨道：
——主图轨道，包含主要呈现的动态图片数据；
——缩略图轨道，包含主图轨道对应的缩略图数据；
——透明通道图轨道，包含主图轨道对应的透明通道数据。
包含动态图片轨道的文件应同时包含一个或多个静态图片项。其中，静态图片项中应存在一个本文件定义的主图图片项。
包含动态图片轨道的文件可以包含一个或多个音频轨道，对应相应的主图轨道。音频轨道可遵循本文件附录B中的定义。
ISOBMFF文件约束
动态图片对应轨道的HandlerBox数据盒中的handler_type字段取值应为'pict'，此时轨道内的语法和语义规范应与handler_type字段取值为'vide'的轨道相同。
注：比如动态图片轨道应使用VisualSampleEntry结构等。
AVS3动态图片轨道
定义
一个AVS3动态图片轨道应是一个T/AI 109.6中规定的主位流轨道，且动态图片轨道包含的AVS主位流应满足如下约束：
——AVS3主位流中的temporal_id_enable_flag字段应取值为0；
——AVS3主位流中的library_picture_enable_flag字段应取值为0；
——AVS3主位流中不应包含帧间预测图像，应仅包含帧内预测图像。
主图轨道
主图轨道是一个AVS3主位流轨道，包含主要呈现的动态图片数据。主图轨道应是一个T/AI 109.6中规定的主位流轨道，且遵循如下约束：
——主图轨道的样本入口类型等于'avs3'；
——主图轨道的每个样本均为同步样本。
缩略图轨道
缩略图轨道为一个AVS3主位流轨道，包含主图对应的缩略图数据。一个AVS3主图轨道可以对应一个或多个缩略图轨道。当AVS3动态图片文件中存在缩略图轨道时，每个缩略图轨道应使用参考类型为'thmb'的轨道参考，从缩略图轨道参考关联至主图轨道。
缩略图轨道应与其参考关联的主图轨道在时序上对齐，缩略图轨道中的每个样本为其参考关联的主图轨道的对应样本的缩略图。
透明通道图轨道
透明通道轨道为一个AVS3主位流轨道，包含主图对应的透明通道数据。一个AVS3主图轨道可以对应一个透明通道轨道。当AVS3动态图片文件中存在透明通道轨道时，该透明通道轨道应使用参考类型为'auxl'的数据项参考，从透明通道轨道参考关联至主图轨道。
透明通道图轨道应与其参考关联的主图轨道在时序上对齐，透明通道图轨道中的每个样本为其参考关联的主图轨道的对应样本的透明通道数据。
当AVS3动态图片轨道为透明通道轨道时，若该透明通道轨道包含的序列头中chroma_format取值为01，则应忽略该轨道对应的编码位流中的色度信息，仅需处理亮度信息。
动态图片元数据
概述
动态图片元数据用于描述动态图片的内容，或者用于控制动态图片的输出和呈现。包括ISOBMFF已经定义的相关数据盒，以及本文件定义的元数据。
注：空间信息、创建时间、修改时间、像素宽高比信息由轨道中的MovieHeaderBox、VisualSampleEntry等指示。
颜色信息数据盒
5.3.4.2.1 定义
数据盒类型：'colr'
容器：VisualSampleEntry
强制性：非强制
数量：0个或1个
颜色信息数据盒ColourInformationBox由ISO/IEC 14496-12定义，用于指示动态图片轨道的颜色空间相关信息。其语法与语义均遵循ISO/IEC 14496-12中定义的ColourInformationBox，且需满足如下约束：
——colour_primaries字段的取值应与动态图片轨道包含的AVS3视频编码位流中的colour_primaries字段取值相同；
——transfer_characteristics字段的取值应与动态图片轨道包含的AVS3视频编码位流中的transfer_characteristics字段取值相同；
——matrix_coefficients字段的取值应与动态图片轨道包含的AVS3视频编码位流中的matrix_coefficients字段取值相同。
图片元数据扩展
动图关联样本群组
定义
当动态图片轨道中的某一个图像帧作为静态图片呈现时，动图关联样本群组用于将动图轨道中的图像帧与静态图片对应的数据项进行关联。样本群组对应的图像帧为其关联的静态图片数据项对应的媒体数据。
语法
aligned(8) class motionPhotoAssociationGroupEntry extends VisualSampleGroupEntry('mpag'){
	unsigned int(32) ref_item_ID；
}
语义
ref_item_ID指示当前样本群组中的样本关联的数据项的标识符。
图片文件标牌
概述
文件标牌（brands）的使用遵循ISO/IEC 14496-12中FileTypeBox的规范，文件解析器通过解析FileTypeBox中的标牌，即可获得文件解析/解码相关的信息。
	本规范定义的AVS3图片文件，其文件标牌为'av3i'或’av3m’。
静态图片文件标牌
概述
仅包含静态图片的文件，其标牌应为'av3i'。遵循'av3i'标牌的图片项需遵循如下约束：
——图片项的类型应为'avs3'；
——图片项应具备5.2.4中包含的必选图片属性（'av3c'，'ispe'），可以具备5.2.4中包含的可选图片属性；
——图片项对应的AVS3位流应遵循T/AI 109.2-2021中规定的基准10位档次的要求。
文件要求
AVS3图片文件的主标牌应为'av3i'，符合'av3i'标牌的AVS3静态图片文件，其必要的数据盒结构见表1。其中，版本号表示文件标牌允许的相应数据盒的版本号，其余非指定版本的数据盒不应出现在文件中。
表1 'av3i'标牌所需数据盒
	数据盒层级
	版本号
	数据盒描述

	ftyp
	 
	 
	不涉及
	文件类型与兼容性

	meta
	 
	 
	0
	元数据

	 
	hdlr
	 
	0
	元数据处理类型

	 
	iloc
	 
	0, 1, 2
	数据项定位信息

	 
	iinf
	 
	0, 1
	数据项信息

	 
	 
	infe
	2, 3
	数据项信息条目

	 
	pitm
	 
	0, 1
	主数据项信息

	 
	iprp
	 
	不涉及
	数据项属性

	
	iref
	
	0, 1
	数据项参考索引



AVS3静态图片文件解析器应支持解析表1中定义的数据盒，以及5.2.4章节中定义的图片属性。
AVS3图片文件的兼容标牌中应包含'mif1'标牌，'mif1'标牌的约束由ISO/IEC 23008-12定义。
动态图片文件标牌
概述
包含动态图片的文件，其标牌应为'av3m'，符合'av3m'标牌的AVS3图片文件需遵循如下约束：
——包含的图片项的类型应为'avs3'；
——包含的动图轨道类型应为'avs3'；
——包含的音频轨道类型应为'av3a'或'a3as'；
——图片项应满足5.5.2章节的约束；
——动图轨道对应的AVS3视频编码位流应遵循T/AI 109.2-2021中规定的基准10位档次的要求；
——若存在音频轨道，音频轨道对应的AVS3音频编码位流的audio_codec_id取值应为2或0。
文件要求
AVS3动态图片文件的主标牌应为'av3m'，符合'av3m'标牌的AVS3图片文件，其必要的数据盒结构应满足表1中的约束。
AVS3动态图片文件解析器应支持解析表1中定义的数据盒，以及5.3.4章节、5.4章节定义的数据盒。
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（规范性）
MIME类型参数
A.1　 [bookmark: _Toc94021503][bookmark: _Toc90915692][bookmark: _Toc95754497]通则
当使用RFC 6381定义的MIME类型的参数时，如果MIME类型对应本文件中定义的文件格式，则：
——MIME媒体类型应为image。
——MIME媒体子类型应为本文件定义的标牌。
A.2　 编码参数
AVS3图片文件的codecs参数应遵循T/AI 109.6附录A中的codecs参数规范，且codecs参数的第一个元素的取值代码应为avs3。
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（资料性）
动态图片对应音频轨道
A.3　 概述
动态图片对应的音频轨道应是一个符合T/AI 109.7规范的AVS3音频轨道，并遵循如下约束：
——动态图片对应的音频轨道应符合T/AI 109.7中5.1章节的规范；
——动态图片对应的音频轨道的样本入口中，audio_codec_id取值应为2或0。
注：audio_codec_id取值2、0、1分别对应通用全码率音频编码位流、通用高码率音频编码位流和无损音频编码位流。

